**Louh na mĕkké dřevo**



**K dostání v:**   
2,5 l -

**Spotřeba:**   
8-10 m2/litr

**Zabraňuje přirozenému žloutnutí. Zachová svĕtlé barvy dřeva.**

Pro louhování neopracovaných a nově přebroušených interiérových dřevěných povrchů, podlah, nábytku a jiných dřevěných povrchů. V důsledku louhování se zastavuje proces žloutnutí dřeva. Zvýrazňuje přirozené léta dřeva; vzniká efekt drsné běloby. Louh lze aplikovat na borovicové, smrkové, jedlové a pitchpiniové dřevo. Zvýšenou opatrnost doporučujeme u modřínového dřeva; louh způsobuje nepravidelnou intenzitu zvýraznění! Nepoužívejte na tvrdé dřevo

**Jak postupovat - krok 1**

Během práce používejte ochranné rukavice a ochranné brýle. Neopracované dřevo musíme nejdříve přebrousit jemným smirkovým papírem, očistit a zbavit tuků a mastnot a vysušit. Před nanášením musíme louh velmi dobře promíchat a vlít do plastového vědra a nanášet neředěný v dostatečném množství rovnoměrně podél lét pomocí štětce na louh.

**Jak postupovat - krok 2**

Na svislé plochy nanášet louh shora dolů.

**Jak postupovat - krok 3**

Nářadí čistit vodou.

**Jak postupovat - krok 4**

Louhované dřevo lze mýt intenzivním čistidlem po asi 1 hodině. Eventuálně po uplynutí cca. 1 hodiny lze povrch vyleštit lešticím strojem se zelenou nebo béžovou vložkou a následně vysát vysavačem. Po uplynutí cca. 8 hodin v teplotě 20°C je dřevo suché a na podlahu lze aplikovat olej na podlahy, „Meister”, „Color” nebo High Solid anebo lze aplikovat mýdlo na olejované podlahy.