**Louh na tvrdé a mĕkké dřevo**



**K dostání v:**   
2,5 l – bílé a šedé

**Spotřeba:**   
8-10 m2/litr

**Louhování neopracovaných, nových nebo přebroušených dřevěných povrchů jako: interiérových podlah, schodů, nábytku nebo dřevěných obkladů.**

Louhování neopracovaných, nových nebo přebroušených dřevěných povrchů jako: interiérové podlahy, schody, nábytek a dřevěné panely. Aplikování zastaví proces žloutnutí dřeva, vzniká efekt drsné běloby. Louh na tvrdé a mĕkké dřevo lze aplikovat na všechny druhy dřevěných ploch.

**Jak postupovat - krok 1**

PŘÍPRAVA: Během práce používejte pracovní ochranné rukavice a ochranné brýle. Neopracované dřevo musíme nejdříve přebrousit jemným smirkovým papírem, očistit a zbavit tuků a mastnot a vysušit. Před nanášením musíme louh velmi dobře promíchat a vlít do plastového vědra.

**Jak postupovat - krok 2**

Nanášet štětcem v dostatečném množství a rovnoměrně podél lét. Na svislé plochy nanášet louh shora dolů.

**Jak postupovat - krok 3**

Nářadí čistit vodou.

**Jak postupovat - krok 4**

Před opětovným nanášením odstranit ze suchého povrchu viditelné kousky vápenatých pigmentů pomocí intenzivního čistidla nebo zelenou anebo žlutou lešticí vložkou a na závěr vysát vysavačem. Poté nanášet olej, aplikovat mýdlo nebo lakovat.